Стул (табурет) ДМ-5-004-02

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Техническое описание** | **Наличие требуемых функций или требуемая величина параметра** | **Ед. измерения** | **Кол-во** | **Отметить**  **Да / нет** |
| **1.** | **Общие требования:** |  |  |  |  |
| 1.1. | Наличие Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития России | Наличие |  |  |  |
| 1.2. | Наличие Cертификата соответствия ГОСТ Р или Декларации о соответствии | Наличие |  |  |  |
| 1.3 | Гарантийный срок, не менее, мес. | 12 |  |  |  |
| **2.** | **Функциональные и технические характеристики изделия:** |  |  |  |  |
| 2.1 | Табурет | наличие | Шт. |  |  |
| 2.1.1 | Табурет должен регулироваться по высоте | наличие |  |  |  |
| 2.1.3 | Материал сидения – цельнолитой полиуретан | наличие |  |  |  |
| 2.1.4 | Вес изделия | Не более 12 кг |  |  |  |
| 2.1.5 | Регулировка сидения по высоте с помощью газовой пружины | Не менее 120мм |  |  |  |
| 2.1.6 | Габариты изделия (Д х В) | 730 х 440/570 мм |  |  |  |
| 2.2 | Изделие соответствует требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 | наличие |  |  |  |
| 2.3 | Поверхности изделий устойчивы к дезинфекции раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, к агрессивным средам (кислоты: серная, азотная, хлорная, уксусная, щёлочи и т.д.) и высоким температурам. Внутри изделия, должны отсутствовать труднодоступные места, которые усложняют уборку и дезинфекцию изделия. | наличие |  |  |  |
| 2.4 | Изделие должно поставляется в собранном или в разобранном виде и упаковано сначала в полиэтиленовую пленку с воздушными камерами, затем в жесткий пятислойный картон. Маркировка изделия должна содержать информацию: наименование изделия, артикул, заводской номер, дату выпуска, идентификатор предприятия-изготовителя. Маркировка на упаковке должна содержать информацию: условное обозначение, название фирмы-изготовителя, наименование изделия, артикул, дату выпуска и манипуляционные знаки. Маркировка и упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444 и  ГОСТ 16371 | наличие |  |  |  |