Стол ДМ-6-006-19

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Техническое описание** | **Наличие требуемых функций или требуемая величина параметра** | **Ед. измерения** | **Кол-во** | **Отметить****Да / нет** |
| **1.** | **Общие требования:** |  |  |  |  |
| 1.1. | Наличие Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития России | Наличие |  |  |  |
| 1.2. | Наличие Cертификата соответствия ГОСТ Р или Декларации о соответствии | Наличие |  |  |  |
| 1.3. | Гарантийный срок, не менее, мес. | 12 |  |  |  |
| **2.** | **Функциональные и технические характеристики изделия:** |  |  |  |  |
| 2.1 | Стол из нержавеющей стали с пристеночным бортом и полкой в нижней части | наличие |  |  |  |
| 2.2 | Стол имеет регулируемые опоры | диапазон регулировки от 250 до 265 мм |  |  |  |
| 2.3 | Габариты изделия (Ш х Г х В)  | 1000 х 600 х 850 мм |  |  |  |
| 2.4 | Стол соответствует требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371.  | наличие |  |  |  |
| 2.5 | Все швы должны быть проварены и зашлифованы, конструкция жесткая цельносварная | наличие |  |  |  |
| 2.6 | Каркас цельносварной из нержавеющей стали марки AISI 304 профильного сечения 25х25х1,2мм | наличие |  |  |  |
| 2.7 | Полка из нержавеющей стали AISI 304 толщиной не менее 0,8мм, жестко закреплена к каркасу, максимальная распределенная нагрузка на полку | Не более 15кг |  |  |  |
| 2.8 | Столешница должна быть из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной не менее 0,8мм, усиленная, изготовлена в виде сэндвич-панели толщиной не менее 18мм, с пристеночным бортом, максимальная распределенная нагрузка | не более 60кг |  |  |  |
| 2.9 | Поверхности изделий устойчивы к дезинфекции раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, к агрессивным средам (кислоты: серная, азотная, хлорная, уксусная, щёлочи и т.д.) и высоким температурам. Внутри изделия должны отсутствовать труднодоступные места, которые усложняют уборку и дезинфекцию изделия.  | наличие |  |  |  |
| 2.10 | Изделие должно поставляется в собранном виде и упаковано сначала в полиэтиленовую пленку с воздушными камерами, за тем в жесткий пятислойный картон. Маркировка изделия должна содержать информацию: наименование изделия, артикул, заводской номер, дату выпуска, идентификатор предприятия-изготовителя. Маркировка на упаковке должна содержать информацию: условное обозначение, название фирмы-изготовителя, наименование изделия, артикул, дату выпуска и манипуляционные знаки. Маркировка и упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 14192 | наличие |  |  |  |