Столик ДМ-4-010-12

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Техническое описание** | **Наличие требуемых функций или требуемая величина параметра** | **Ед. измерения** | **Кол-во** | **Отметить**  **Да / нет** |
| **1.** | **Общие требования:** |  |  |  |  |
| 1.1. | Наличие Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития России | Наличие |  |  |  |
| 1.2. | Наличие Cертификата соответствия ГОСТ Р или Декларации о соответствии | Наличие |  |  |  |
| 1.3. | Монтаж, ввод в эксплуатацию, инструктаж персонала организацией, имеющей лицензию на техническое обслуживание медицинской техники | Наличие |  |  |  |
| 1.4. | Гарантийный срок, не менее, мес. | 12 |  |  |  |
| **2.** | **Функциональные и технические характеристики изделия:** |  |  |  |  |
| 2.1 | Столик с тремя полками | наличие |  |  |  |
| 2.2 | Столик должен иметь колесные опоры Ø 75 мм (передние колеса с тормозами), выполнены из специального синтетического материала, не оставля-ющего следов на напольном покрытии любого типа | наличие |  |  |  |
| 2.3 | Габариты изделия (Ш х Г х В) | 600 х 560 х 830 мм |  |  |  |
| 2.4 | Столик соответствует требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371. | наличие |  |  |  |
| 2.5 | Все швы должны быть проварены и зашлифованы конструкция жесткая цельносварная | наличие |  |  |  |
| 2.6 | Изделие выполнено из металла, профильным сечением 20х20мм, 25х25мм и 40х25мм с полимерным порошковым покрытием | наличие |  |  |  |
| 2.7 | Нижний горизонт из оцинкованной листогнутой стали с полимерным порошковым покрытием, толщиной | Не менее 0,7мм и не более 1,2мм |  |  |  |
| 2.8 | матовая поверхность светло-серого цвета | наличие |  |  |  |
| 2.9 | Полки выполнены из ЛДСП, с оклейкой торцов по периметру, толщина не менее 16 мм, максимальная распределенная нагрузка на полку | не более 10кг |  |  |  |
| 2.10 | Поверхности изделий устойчивы к дезинфекции раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, к агрессивным средам (кислоты: серная, азотная, хлорная, уксусная, щёлочи и т.д.) и высоким температурам. Внутри изделия, должны отсутствовать труднодоступные места, которые усложняют уборку и дезинфекцию изделия. | наличие |  |  |  |
| 2.11 | Изделие должно поставляется в собранном виде и упаковано сначала в полиэтиленовую пленку с воздушными камерами, за тем в жесткий пятислойный картон. Маркировка изделия должна содержать информацию: наименование изделия, артикул, заводской номер, дату выпуска, идентификатор предприятия-изготовителя. Маркировка на упаковке должна содержать информацию: условное обозначение, название фирмы-изготовителя, наименование изделия, артикул, дату выпуска и манипуляционные знаки. Маркировка и упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 14192 | наличие |  |  |  |