Шкаф двухстворчатый (верхние двери глухие, низ четыре ящика) ДМ-4-001-37

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Техническое описание** | **Наличие требуемых функций или требуемая величина параметра** | **Ед. измерения** | **Кол-во** | **Отметить**  **Да / нет** |
| **1.** | **Общие требования:** |  |  |  |  |
| 1.1 | Наличие Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития России | Наличие |  |  |  |
| 1.2 | Наличие Cертификата соответствия ГОСТ Р или Декларации о соответствии | Наличие |  |  |  |
| 1.3 | Гарантийный срок, не менее, мес. | 12 |  |  |  |
| **2.** | **Функциональные и технические характеристики изделия:** |  |  |  |  |
| 2.1 | Шкаф двух дверный с трейзером и корзинами. | наличие |  |  |  |
| 2.2 | Шкаф устанавливается на единую базу, выполненную из металла профильным сечением 25х25 мм и 40х25 мм, имеющую регулируемые опоры | диапазон регулировки  от 120 до 135 мм |  |  |  |
| 2.3 | Габариты изделия (Ш х Г х В) | 900 х 600 х 1950 мм |  |  |  |
| 2.4 | Шкаф соответствует требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371. | наличие |  |  |  |
| 2.5 | Все швы должны быть проварены и зашлифованы, конструкция жесткая цельносварная | наличие |  |  |  |
| 2.6 | Корпус из оцинкованной листогнутой стали с полимерным порошковым покрытием, жесткий цельносварной, толщина металла | не менее 0,7мм и не более 1,2 мм |  |  |  |
| 2.7 | Две полки из оцинкованной листогнутой стали с полимерным порошковым покрытием, жестко закреплены к корпусу, максимальная распределенная нагрузка на полку | не более 15кг |  |  |  |
| 2.8 | Детали корпуса (боковины, нижний и верхний горизонты) изготовлены в виде сэндвич-панели, толщиной | Не менее 16мм, не более 20мм |  |  |  |
| 2.9 | матовая поверхность светло-серого цвета | наличие |  |  |  |
| 2.10 | Фасады должны быть выполнены в виде сандвич-панели из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм с наполнением из шумоизоляционного материала, толщина фасада не менее 16мм | наличие |  |  |  |
| 2.11 | Дверь должна закрываться на ригельный замок | наличие |  |  |  |
| 2.12 | На внутренней части дверей, должно быть 12 лотков для медикаментов, из оцинкованной листогнутой стали с полимерным порошковым покрытием и жестко закреплены | наличие |  |  |  |
| 2.13 | Две полки являются неотъемлемой частью шкафа и делят внутреннее пространство шкафа на три части | наличие |  |  |  |
| 2.14 | В нижней правом отделении шкафа, располагаются две сетчатые корзины на шариковых направляющих на 100% выдвижение, и два ящика с фасадами из HPL пластика 8мм с выемкой для выдвижения ящика на шариковых направляющих типа тандем с доводчиком | наличие |  |  |  |
| 2.15 | В среднем правом отделении шкафа, располагается трейзер, высотой 350мм | наличие |  |  |  |
| 2.16 | В верхнем отделении шкафа, располагаются две поворотные стойки с 4-мя лотками на каждой стойке | наличие |  |  |  |
| 2.17 | В левом нижнем отделении шкафа, располагается выдвижная тумба с 3-мя полками, две верхние полки съемные. Тумба изготовлена из алюминиевого анодированного профиля сечением 25х25, полки из HPL пластика толщиной 8мм | наличие |  |  |  |
| 2.18 | В среднем левом отделении шкафа, расположена выдвижная столешница из композитного материала облицованная HPL пластиком толщиной 17мм, над столешницей, расположена полка жестко зкрепленная к корпусу шкафа | наличие |  |  |  |
| 2.19 | Ручки, используемые для открывания дверцы, должны быть изготовлены из алюминия с защитным покрытием и иметь современный внешний вид и эргономичный рельеф | наличие |  |  |  |
| 2.20 | Фурнитура **BLUM или эквивалент**: петли должны быть четырех-шарнирные из нержавеющей стали с доводчиками. Направляющие на нейлоновых роликах, с плавным самозакрыванием, с установленным доводчиком. Динамическая нагрузка - до 20 кг | наличие |  |  |  |
| 2.21 | Поверхности изделий устойчивы к дезинфекции раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, к агрессивным средам (кислоты: серная, азотная, хлорная, уксусная, щёлочи и т.д.) и высоким температурам. Внутри изделия, должны отсутствовать труднодоступные места, которые усложняют уборку и дезинфекцию изделия. | наличие |  |  |  |
| 2.22 | Изделие должно поставляется в собранном виде и упаковано сначала в полиэтиленовую пленку с воздушными камерами, за тем в жесткий пятислойный картон. Маркировка изделия должна содержать информацию: наименование изделия, артикул, заводской номер, дату выпуска, идентификатор предприятия-изготовителя. Маркировка на упаковке должна содержать информацию: условное обозначение, название фирмы-изготовителя, наименование изделия, артикул, дату выпуска и манипуляционные знаки. Маркировка и упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 14192 | наличие |  |  |  |