Стул ДМ-5-004-04

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Техническое описание** | **Наличие требуемых функций или требуемая величина параметра** | **Ед. измерения** | **Кол-во** | **Отметить****Да / нет** |
| **1.** | **Общие требования:** |  |  |  |  |
| 1.1. | Наличие Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития России | Наличие |  |  |  |
| 1.2. | Наличие Cертификата соответствия ГОСТ Р или Декларации о соответствии | Наличие |  |  |  |
| 1.3 | Гарантийный срок, не менее, мес. | 12 |  |  |  |
| **2.** | **Функциональные и технические характеристики изделия:** |  |  |  |  |
| 2.1 | Стул со спинкой | наличие | Шт. |  |  |
| 2.1.1 | Стул должен регулироваться по высоте с помощью газовой пружины | наличие |  |  |  |
| 2.1.2 | Стул должен иметь современный вид благодаря облегченному эргономичному хромированному каркасу, обтянутым экокожей | наличие |  |  |  |
| 2.1.3 | Стул должен иметь механизм качания | наличие |  |  |  |
| 2.1.4 | Материал сидения и спинки, 4-слойный, состоит из экокожи - верхний и нижний слой, пенополиуретан и подкладочная ткань -внутренние слои | наличие |  |  |  |
| 2.1.5 | Подлокотники - стальные, хромированныекрепятся к каркасу с помощью винтов | наличие |  |  |  |
| 2.1.6 | Вес изделия | Не более 25 кг |  |  |  |
| 2.1.7 | Габариты изделия (Д х Ш х В),  | Не менее 700 и не более 730 х не менее 700 и не более 730 х не менее 1070/1150 и не более 1200 |  |  |  |
| 2.2 | Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93 | наличие |  |  |  |
| 2.3 | Поверхности изделий устойчивы к дезинфекции раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16-89, к агрессивным средам (кислоты: серная, азотная, хлорная, уксусная, щёлочи и т.д.) и высоким температурам.  | наличие |  |  |  |
| 2.4 | Изделие должно поставляется в собранном или в разобранном виде и упаковано в жесткий пятислойный картон. Маркировка изделия должна содержать информацию: наименование изделия, артикул, заводской номер, дату выпуска, идентификатор предприятия-изготовителя. Маркировка и упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93 | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |